



Activamos en celular la conexión **Bluetooth.**





Detecta el **Bluetooth del Arduino** denominado**linvor**. Pulsamos sobre él. En otras versiones el múdulo de Bluetooth se llama **HC-06**


En la siguiente pantalla escribiremos la contraseña de sincronización, que será **1234** o 0000



Ya tenemos al Bluetooth del móvil y del Arduino sincronizados.








- Un **VisorDeLista**, lo llamamos **vdl\_Conectar. Por si hay varios dispositivos cerca**  
- Un **Botón**, lo llamamos **Btn\_Desconectar.**

- Una **DisposiciónTabular** de 2 x 2

- Cuatro **Botones**, los llamamos **On\_12, Off\_12, On\_13 y Off\_13.**


- Un **ClienteBluetooh**

- Un **Notificador**




Boton conectar






Botones On Off



Receive, clock cada 1 minuto 60 000



Desconectar

