Poner 2 Baterias de 9V en serie da 18V.

Con un transistor LM 7812

* Si entrada es mayor a 12 V
* En este caso entre 14 a 35 V
* Su salida sera regulada a 12 V

